Załącznik nr 1

DAZ-2401/5/18

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do gospodarstw Zakładu Doświadczalnego w Kosowie ul. Karasia 53 oraz Jastrzębcu ul. Postępu 36A następującego zamówienia:
	1. 80 000 l oleju napędowego (ON)
	2. 10 000 l oleju opałowego (OO)
2. Zamawiający zastrzega sobie zakup mniejszej ilości określonego asortymentu w zależności od aktualnych potrzeb;
3. Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: ON- 09134100-8; OO-09135100-5;
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, według sukcesywnych zamówień Zamawiającego.
5. Dostawa w ciągu nie więcej niż 3 dni roboczych od zamówienia telefonicznego lub faksem.
6. Olej napędowy spełniający aktualne polskie normy dla pojazdów silnikowych.
7. Dostawca złoży przy każdorazowej dostawie świadectwo jakości producenta paliwa.
8. Paliwo-olej napędowy (ON) będzie wykorzystane do maszyn rolniczych, ciągników, samochodów, zaś olej opałowy (OO) do suszarni ziarna i kotłowni.
9. Paliwa muszą spełniać Polskie Normy.
10. Jednorazowa, minimalna ilość paliwa dostarczanego do Zamawiającego - 1000 litrów.
11. Cena paliwa w dniu dostawy nie może być wyższa niż publikowana cena hurtowa w tym dniu prze PKN Orlen, powiększona o odpowiedni % podatku VAT oraz stałą marżę/upust Wykonawcy.
12. W ofercie ceną wyjściową jest cena netto PKN Orlen w dniu ogłoszenia przetargu przez IG i HZ.
13. Przy wyborze oferty brane będą dwa wskaźniki: cena (marża może być ujemna) i termin dostawy.
14. Sukcesywne dostawy będą rozliczane w oparciu o faktury VAT, których podstawą wystawienia będzie pisemne potwierdzenie dostawy dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego oleju. Odbiór oleju odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy i kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość oleju z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie. Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy podawały ilość dostarczonego (roztankowanego) oleju w temperaturze referencyjnej (15 st. C) i rzeczywistej. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość wlanego do zbiornika paliwa w temperaturze referencyjnej (15 st. C) i rzeczywistej.